**Информация о качестве питьевой воды с. Восход, д. Лебяжье, с. Краснознаменское, с. Коровье, с. Мыркайское**

Шумихинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области проводился контроль за качеством подаваемой населению питьевой воды в период прохождения паводка.

По результатам исследования обнаружено, что по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

***- проба №5768 "Вода питьевая" из водоразборного крана улица Береговая, 5, д.Лебяжье, Мишкинского района по содержанию аммиака 3,94 мг/куб.дм при допустимом уровне не более 2мг/кв.дм (в 1,97раза); по содержанию железа 0,78 мг/куб.дм при допустимом уровне не более 0,3 мг/кв.дм. (в 2,6 раза).***

***- проба №5768 "Вода питьевая" из колодца улица Ленина,28, с. Краснознаменское, Мишкинского района по содержанию нитратов 197 мг/куб.дм при допустимом уровне не более 45 мг/кв.дм(в 4,4 раза); по содержанию бора 1,86 мг/куб.дм при допустимом уровне не более 0,5 мг/кв.дм. (в 3,72 раза).***

***- проба №5630 "Вода питьевая" с.Коровье, Мишкинского района по содержанию бора (В, суммарно) 5,0 мг/куб.дм. при допустимом уровне не более 0,5 мг/куб.дм (в 10 раз).***

***- проба №5629 "Вода питьевая" с.Мыркайское, Мишкинского района по содержанию железа 0,50 мг/куб.дм. при допустимом уровне не более 0,3 мг/куб.дм (в 1,6 раза); по содержанию бора (В, суммарно) 5,0 мг/куб.дм. при допустимом уровне не более 0,5 мг/куб.дм (в 10 раз); по содержанию аммиака и ионов аммония 3,66 мг/куб.дм. при допустимом уровне не более 2,0 мг/куб.дм (в 1,83 раза).***

***- проба №5968 "Вода питьевая" из колодца улица Железнодорожная, с.Восход, Мишкинского района по содержанию ОКБ 1,5 КОЕ/мл при допустимом уровне отсутствие КОЕ/мл.***

В соответствии со ст.29,50,51 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и во исполнение ст. 5,6.10,25 Федерального закона от 07.12.2011г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в целях предупреждения возникновения случаев массовых инфекционных (неинфекционных) заболеваний среди населения, органами местного самоуправления будут приняты следующие меры

- установление причины не соответствия питьевой воды: наличие источников загрязнения на территориях 1,2,3 поясов ЗСО (выгреб, септик, свалки, навозохранилища и др.) с последующей очисткой и дезинфекцией территории;

- проведение ревизии, ремонта, прочистки, дезинфекции и промывки оборудования;

- проведение повторного производственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды по выше указанным показателям.

**Рекомендуем населению до проведения мероприятий по приведению качества питьевой воды использовать для питьевых целей кипяченную или бутилированную воду.**